Приложение №2

**Форма предоставления ТКП**

на строительно-монтажные работы по демонтажу стальных конструкций навеса временного хранения с последующим монтажом на площадке складского хозяйства на территории Завода

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Условия расчетов (аванса)** | % |  |
| **Отсрочка платежа** | календ. дни |  |
| **Срок выполнения работ** | календ. дни |  |
| **Опыт по профилю деятельности** | лет |  |
| **Работа по сметам**  | Да/нет |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. без учета НДС | Итого с НДС |
| Работа | Итого без НДС |  |
| Ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Поэлементная разборка стальных элементов конструкций навеса временного хранения | т | 12,1 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка кровельного настила Н60 | м2 | 162 |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка стальных элементов конструкций навеса временного хранения | т | 12,1 |  |  |  |  |
| 4 | Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка кровельного настила Н60 | м2 | 162 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж стальных элементов конструкций навеса временного хранения | т | 12,1 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж кровельного настила Н60 | м2 | 162 |  |  |  |  |
| 7 | АКЗ поврежденных участков металлоконструкций (зачистка, обезжиривание, 2 слоя грунтовки ГФ-21, 2 слоя эмали ФЛ-03к) | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Затаривание строительного мусора в мешки, вынос строительного мусора и материалов на наружную площадку временного складирования с последующим вывозом мусора на свалку | т | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |